K9xmos固件升级操作教程


**升级前请确认电脑已安装了K9的通用DAC驱动 v5.5或以上**

1. **升级操作**

1.K9开机后，切换到USB DAC状态，然后通过USB数据线，连接k9的USB端口与电脑

2.打开固件升级工具FiiO\_Dfu\_K9.exe，**如下图（显示v1.29即表示识别到K9）**





3.点击“Start”即开始自动升级

进度条走完后，界面显示Firmware upgradefinished successfully（如下图）并且只有USB亮起则表示烧录成功。

**注意：升级完成后请先不要进行任何操作，观察K9的输入状态指示灯。**

**如果5颗灯一起亮起，说明内部软件正在烧写，请不要进行任何操作。**

**待指示灯变回只有一颗USB灯亮起，则代表烧录完成，请关机再开机，然后正常使用。**

