**注意：在为BTR17升级固件之前，请拔掉电脑上USB接口的其他解码器，否则可能会导致升级失败！升级过程请勿拔掉USB线！**


**BTR17 XMOS固件通用升级教程如下：**

1、安装Windows DAC通用驱动：

https://bbs.fiio.com/note/showNoteContent.do?id=201911191752415983705&tid=16

2、BTR17开机后，右侧按键切换为PC模式。在设置中，将USB模式调整为2.0，关闭EQ，将电脑USB数据线插入BTR17丝印为USB的接口

3、双击打开“FiiODfu”升级工具，如下图所示：



4、点击“Browse...”，选择“Fiio\_BTR17\_xmos\_v...\_dfu”文件，点击“Start”，当显示“Firmware upgrade finished successfully.”时，即表明XMOS固件升级成功。

