K9 Pro ESS xmos固件升级操作教程

**升级前请确认电脑已安装了**K9 Pro ESS**的通用DAC驱动 v5.5或以上**

**注意事项，请仔细阅读后再进行升级：**

**1.请先装附件中的V5.5DAC通用驱动后再升级固件**

**2.推荐使用Win 10系统电脑进行升级，Win7电脑需要安装旧版固件，且首次升级有概率报错，再次运行软件升级即可**

**3.注意升级时，电脑显示完成还不能拔掉数据线，要等K9 Pro ESS 显示updating完成，自动开机进入系统后再拔掉USB线**

**4.升级后所有数据会被清除，系统会恢复出厂设置**

**5.本固件需要在window电脑下升级，不支持MAC升级**


1. **升级操作**

1.K9 Pro ESS开机后，切换到USB DAC状态，然后通过USB数据线，连接K9 Pro ESS的USB端口与电脑

1. 打开固件升级工具FiiODfu\_K9 Pro ESS.exe，**如下图，选择Browse，选择升级固件，**

**k9 pro ess\_xmos\_dfu\_0x0e25.bin,选择 start。**





3.点击“Start”即开始自动升级

进度条走完后，界面显示Firmware upgradefinished successfully（如下图）并且只有USB亮起则表示烧录成功。

**注意：升级完成后请先不要进行任何操作，观察K9的输入状态指示灯。**

**如果5颗灯一起亮起，说明内部软件正在烧写，请不要进行任何操作。**

**待指示灯变回只有一颗USB灯亮起，则代表烧录完成，请关机再开机，然后正常使用。**

