

KA17电脑USB升级固件指导


1. **升级前需要准备**
2. 下载并解压好升级工具
3. 安装最新FIIO驱动，5.62版本或以上，可以先把旧驱动卸载然后重新安装新驱动，新驱动重新安装好后，建议把电脑重启一次（如果已经安装了，请忽略这一步）




1. 使用USB数据线将KA17与电脑的USB口连接起来，为了避免因电脑USB接口供电不足导致升级失败，尽量选择电脑后面板的USB接口进行升级
2. 升级前请把KA17 D-MODE开关打到OFF状态，不要播放音乐；固件在升级的时候，不要动USB数据线
3. 升级前进入菜单检查菜单项，把“EQ”选项选择到到“关闭”即可
4. **升级流程**
5. 下载KA17固件升级工具压缩包到电脑本地
6. 解压KA17固件升级工具压缩包到电脑本地
7. 打开升级工具



1. 打开升级工具后先检查设备是否连接好①，升级文件选择文件里的Fiio\_KA17\_xmos\_dfu\_xxx.bin②，如果没有出现下图情况请重新拔插USB或检查飞傲驱动是否安装好，③点击开始升级



1. 等待升级进度条跑完



1. 升级进度条完成后，可以将USB拔下来再插上，这时候KA17会弹出“升级中，预计需要3分钟，请勿拔掉USB”的升级弹窗，升级途中不要晃动USB线，避免升级失败，待KA17弹出“升级成功”窗口就完成升级了
2. 最后检查一下版本号是否为升级的版本
3. **升级失败怎么办？**

KA17插入USB升级时弹出“升级失败”弹窗时，可以按一下KA17的关闭/点亮屏幕的按键，KA17会正常进入主界面，这时不要拔掉USB数据线，把升级工具重新打开升级一遍，升级完再拔插一下USB等待KA17升级完成