**Q15 XMOS固件升级注意事项，请仔细阅读后再进行升级：**

**1.请先装FIIO DAC通用驱动后再升级固件：https://bbs.fiio.com/note/showNoteContent.do?id=201911191752415983705&tid=16**

**2.推荐使用Win 10系统电脑进行升级，不支持MAC升级，Win7电脑需要安装旧版固件，且首次升级有概率报错，再次运行软件升级即可**

**3.注意升级时，电脑显示完成还不能拔掉数据线，要等Q15显示updating完成，大概5-10分钟后，Q15自动开机进入系统后再拔掉USB线**

**4.升级后所有数据会被清除，系统会恢复出厂设置**

**6.保持Q15电量充足，USB插入Q15底部USB接口**

**7.如果担心电脑USB接口供电不足，不要用电脑前面板USB或者将PHONE MODE向上拨到ON，这时不用担心USB接口电压波动影响升级**

**8.升级过程千万不要晃动USB线，避免升级失败**


**Q15 XMOS固件升级步骤**

**1.在附件中找到Q15 XMOS固件升级包（目前以V1.55版本固件为例）**


**2.Q15切换到USB模式后，用数据线插入丝印为USB的接口连接电脑跟Q15，USB模式注意需要切换到2.0模式**

**3.运行FiiO\_Dfu\_软件**




**4.打开且接上Q15为此界面**


**5.选择附件中的固件进行升级**




**6.第一步找到附件中的固件并选择，第二步点击开始烧录**



**7.待进度条跑完**



**8.进度条跑完且显示升级成功**



**9.这个时候Q15会显示Updating，这个时候可以拔掉USB数据线，待升级5-10分钟，升级成功后Q15会自动开机**



1. **升级成功可以在电脑fiio驱动中查看版本号**

